|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к документации электронного конкурса |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Информация о предмете закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код позиции ОКПД 2** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за ед. изм., руб.** | **Стоимость, руб.** |
| 1. | 43.39.19.190 | Работы по ремонту санузлов | усл.ед. | 1 | 3555746,00 | 3555746,00 |
| Итого: | 3555746,00 |

1. **Описание объекта закупки**
	1. **Объем выполняемых работ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед.** **измер.** | **Объем** |
| **Ремонт санузлов 1 этажа** |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | **1,35** |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | **0,84** |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | **99** |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | **0,84** |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | **0,84** |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | **2,34** |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | **2,34** |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 | **0,84** |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | **0,84** |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт | **0,16** |
|  | Смена унитазов типа "Компакт" Унитазы напольные керамические | 100 шт | **0,12** |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл | **0,1** |
|  | Смена умывальников | 100 шт | **0,05** |
|  | Смена гибких подводок | 100 шт | **0,1** |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт | **0,05** |
|  | Устройство внутренних перегородок из плит древесноволокнистых | 100 м2 | **0,45** |
| **Ремонт санузлов 3 этажа** |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | **0,64** |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | **0,137** |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | **46** |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | **0,137** |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | **0,137** |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | **1,1** |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | **1,1** |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 | **0,137** |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | **0,137** |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт | **0,04** |
|  | Смена унитазов типа "Компакт" | 100 шт | **0,03** |
|  | Смена умывальников | 100 шт | **0,01** |
|  | Смена гибких подводок | 100 шт | **0,02** |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт | **0,01** |
|  | Устройство внутренних перегородок из плит древесноволокнистых | 100 м2 | **0,105** |

* 1. **Требования к материалам, используемым при выполнении работ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование используемого материала** | **Характеристика,****используемого материала** | **Минимальные и максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться** |
|  | **Плитки керамические настенные** | Лицевая поверхность: | *Прозрачная или непрозрачная глазурь* |
| Фактура: | *Гладкая* |
| Класс химической устойчивости |  *«АА»* |
| Класс износостойкости кафельной плитки: |  *не менее II и не более III* |
| Завал: | *без завала* |
|  | **Плитки керамические напольные** | Лицевая поверхность: | *неглазурованная* |
| Расцветка: | *должна быть однотонной* |
| Класс химической устойчивости: |  *«АА»* |
| Класс износостойкости кафельной плитки: |  *IV* |
| Коэффициент сопротивления скольжению: | *R10* |
|  | **Смена светильников с люминесцентными лампами** | Источник света: | *Лампа люминесцентная* |
| Количество ламп в светильнике, шт: | *2* |
| Тип цоколя: | *G13* |
| Мощность 1 лампы, Вт: | *36* |
| Исполнение: | *Прямоугольный светильник* |
| Оптическая система светильника: | *С матовым рассеивателем* |
| Наличие защитного/декоративного стекла: | *предусмотрено* |
| Способ монтажа осветительного прибора: | *Накладной* |
| Класс энергопотребления:  | *не ниже «A»* |
| Степень защиты (класс исполнения): | *не ниже IP65* |